Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

POIV G 232.138.2016

**Opis techniczny przedmiotu zamówienia**

**UWAGA! Kolorystyka mebli do uzgodnienia z zamawiającym. Wybrany wykonawca przedstawi zamawiającemu w dacie podpisania umowy wzornik kolorów.**

**1. Meble biurowe – producent Biale**

**system Linus**

Biurko:

* warstwa górna blatu-płyta melaminowana o grubości 25 mm,
* pod blatem listwa z anodowanego aluminium oraz listwa z płyty melaminowanej o grubości 21mm,
* nogi z płyt melaminowanych ,klejone warstwowo 43/25 mm,
* układ rysunku drewna pod katem 90 stopni
* regulatory z aluminium anodowanego, zakres regulacji 0-20 mm,
* przepusty z anodowanego aluminium

Kontener:

* blat i boki jak w szafach
* 4 szuflady, górna z piórnikiem
* zamek centralny
* kółka z miękkim bieżnikiem

Szafy:

* blaty gr.25 mm-płyta melaminowana, pod blatem listwa z anodowanego aluminium
* zewnętrzne części korpusu z płyty melaminowanej o grubości 18 mm
* wnętrze szaf z płyty melaminowanej o grubości 18 mm
* zamki patentowe
* tylna ściana HDF 3 mm czarny
* drzwi szklane- szkło hartowane, osadzone w pionowych listwach z płyty o gr.18 mm

**system Idea**

Szafa:

* blaty gr.25 mm, PVC 2mm,
* korpus płyta 18 mm, krawędź front PCV 2mm, krawędź boczna PCV 1mm,
* półki płyta 18 mm, oklejone z 4 stron,
* regulacja półki trzystopniowa, podpórki SECURA,
* stopki o śr.50 mm,
* ściana tylna HDF 3mm biały, plecy wpuszczane,
* uchwyt metalowy ,dwupunktowy o rozstawie 96mm,
* zamki standard patentowe i żaluzjowe

**system Variant**

Nadstawka do istniejących szaf model SR\_3 i SR\_8 z drzwiami otwieranymi

* wykonanie z płyt o grubości 18 mm, półki z płyty o grubości 25 mm oklejane okleiną ABS
* fronty z płyt o grubości 18 mm
* zamki baskwilowe

Biurko o wymiarach 60x80x72 h

* blat gr.18 mm z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą
* noga spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta